﻿

|  |
| --- |
| OGRO Fenstergriff |
|  |
| Bezeichnung: OGRO Fenstergriff |
| Ausführung: DIN EN 13126-3 |
| Hersteller: OGRO |
|  |
| **PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN** |
| Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 14025. |
| 10 Jahre Garantie. Hochwertige Satino Oberfläche |
| und minimaler Distanz zwischen Drücker und Rosette. |
| Gleitgelagerte wartungsfreie Vierfachrasterung, |
| optional Achtfachrasterung für Spaltlüftung möglich. |
| Für Energiesparfenster nach EnEV. |
|  |
| **TECHNISCHE MERKMALE** |
| Fenstergriffmodell '….' |
| 7mm Vollstift |
| Unsichtbare M5 Verschraubung |
| Stiftüberstand von 12 bis 20mm und 20 bis 40mm |
| variabel einstellbar, |
| Befestigung mit Stütznocken '….' |
| 43mm Befestigungsanstand der Stütznocken |
| Rosettenhöhe 9 mm |
| Abmessungen ca. 68,5 x 31,5 mm |
| Material |
| Aluminium satino '….' |
| Edelstahl '….' |
|  |
| **ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE** |
| DIN EN 13126-3 |
| DIN 18267 |
| Umwelt-Produkt-Deklaration EPD nach DIN ISO 14025 |
| RAL-GZ 607/9 |
|  |
| **EINSATZBEREICH** |
| Für Energiesparfenster nach EnEV. |
|  |
| **FARBEN** |
| (a) Aluminium |
| (aa) F1 silber/natur |
| (ab) F2 neusilber |
| (ac) F3 messing |
| (ad) F4 bronze |
| (ae) F5 dunkelbronze |
| (af) NIRO matt ähnlich |
| (ag) C+ antibakteriell |
| (b) Edelstahl |
| (ba) matt satiniert |
| (bb ) spiegelpoliert |
| (bc) PVD beschichtet |
| (bd) OGRO RESIST (Korrosionsbeständigkeit 720 Std.) |
| (be) C+ antibakteriell |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |