﻿

|  |
| --- |
| OGRO Sicherheitsbeschlag |
|  |
| Bezeichnung: OGRO Kombi Schutzbeschlag SI17xx |
| Ausführung: Drücker/Drücker oder Wechselbeschlag ES1 |
| Hersteller: OGRO |
|  |
| **PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN** |
| Kombi Schutzbeschlag Schutzklasse ES1-L-ZA |
| DIN 18257:2015-06 Außenbeschlag aus Volledelstahl |
| mit Zylinderabdeckung. Schildstärke 15mm. |
| Innenbeschlag OGRO Drücker fest-drehbar im |
| wartungsfreien Gleitlager und Rundrosetten. |
| Click & Go Technik für schnelle und sichere Montage |
| Edelstahlunterteile mit verlängerten Stütznocken. |
| KTL beschichtete Zinkdruckguss Unterteile. |
|  |
| **TECHNISCHE MERKMALE** |
| Drückermodell '….' |
| Vier Hochhaltefedern für waagerechte 0° Stellung |
| Rechts/links Verwendbarkeit der Unterteile |
| Festdrehbare Lagerung im wartungsfreien Gleitlager |
| Click & Go Technik für schnelle und sichere Montage |
| Edelstahlunterteile mit verlängerten Stütznocken |
| KTL beschichtete Zinkdruckguss Unterteile |
| Freie Spiel und freie Winkelbewegung EN1906 ≤ 1,0 mm. |
| Rundrosetten '….' |
| Schild Entfernung: 72 mm (PZ), 92 mm (PZ), |
| Zylinderlochung: PZ, RZ, BB, UN |
| Vierkant: |
| (a) 8mm Vierkant |
| (b) 9mm Vierkant |
| Material Innenbeschlag |
| Aluminium satino '….' |
| Edelstahl '….' |
| Variante |
| (a) nach EN 1634-1 und DIN 18273 für Feuer- |
| und Rauchschutztüren zugelassen '….' |
| (b) Nach EN 179 für Notausgangsverschlüsse '….' |
|  |
| **ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE** |
| ES1-L-ZA nach DIN 18257:2015-06 |
| (a) OGRO Innenbeschlag DIN EN 1906: 2012-12 |
| (aa) Aluminium: 4 | 7\* | - | D1 | 1 | 5 | 0 | B |
| (ab) Edelstahl: 4 | 7\* | - | C1 | 1 | 5 | 0 | B |
| MPA zertifizierte Dauerfunktionspr. mit 2. Mio. Zyklen |
| Geprüft nach EN 179 |
| Geprüft nach EN 1634-1 |
| Geprüft nach DIN 18273 |
| Umwelt-Produkt-Deklaration EPD nach DIN ISO 14025 |
|  |
| **EINSATZBEREICH** |
| (a) nach EN 1634-1 und DIN 18273 für Feuer- und |
| Rauchschutztüren zugelassen '….' |
| (b ) Nach EN 179 für Notausgangsverschlüsse |
| zugelassen '….' |
|  |
| **TÜRART** |
| (a) Vollblatttür Kurzschild '….' |
| (b) Vollblatt Langschild '….' |
|  |
| **FARBEN** |
| (a) Aluminium |
| (aa) F1 silber/natur |
| (ab) F2 neusilber |
| (ac) F3 messing |
| (ad) F4 bronze |
| (ae) F5 dunkelbronze |
| (af) NIRO matt ähnlich |
| (ag) C+ antibakteriell |
| (b) Edelstahl |
| (ba) matt satiniert |
| (bb ) spiegelpoliert |
| (bc) PVD beschichtet |
| (bd) OGRO RESIST (Korrosionsbeständigkeit 720 Std.) |
| (be) C+ antibakteriell |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |