|  |
| --- |
| OGRO Objektgarnitur |
|  |
| Bezeichnung: OGRO Türgriffe |
| Ausführung: Türgriffe in Lochteilausführung |
| Hersteller: OGRO |
|  |
| **PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN** |
| OGRO Türgriffe als flexibles Lochteilsystem. |
| Umfangreiches Befestigungszubehör für einseitige |
| oder beidseitige Montage an sämtlichen Türen verfügbar. |
| Oberfläche abgestimmt auf die dormakaba Türdrücker. |
| OGRO Türgriffmodell TG 9... mit Befestigungsart GZ ... |
| Demontage der Drückerlochteile möglich. Die |
| Montage/Demontage erfolgt mit DIN Werkzeugen. |
|  |
| **TECHNISCHE MERKMALE** |
| Türgriffmodell '….' |
| Befestigung '….' |
| Material |
| Aluminium satino '….' |
| Edelstahl '….' |
|  |
| **TÜRART** |
| Vollblatttür '….' |
| Rohrrahmentür '….' |
| Ganzglastür '….' |
|  |
| **FARBEN** |
| (a) Aluminium |
| (aa) F1 silber/natur |
| (ab) F2 neusilber |
| (ac) F3 messing |
| (ad) F4 bronze |
| (ae) F5 dunkelbronze |
| (af) NIRO matt ähnlich |
| (ag) C+ antibakteriell |
| (b) Edelstahl |
| (ba) matt satiniert |
| (bb ) spiegelpoliert |
| (bc) PVD beschichtet |
| (bd) OGRO RESIST (Korrosionsbeständigkeit 720 Std.) |
| (be) C+ antibakteriell |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |